

**SICK 光栅配置操作**

SICK光栅配置操作


首先安装CDS配置软件，可从SICK官网下载。安装完成后界面如下，连接电脑和光栅，点击Identify project, 可搜索到连接的光栅，并读取配置参数。



选择对应的串口。




读取到连接的设备。显示对应的型号及参数。





点击open device window, 可查看配置参数。



以Sender 为例。







Receiver 参数设置如下：

